答案：1、C2、B3、A4、C5、D6、C7、B8、B9、D10、A

11、(1)Ag；(2) 4SO2；(3)2Al3+；
(4)KMnO4；(5)N；
(6)由Ca(H2PO4)2。
12、(1)①长颈漏斗②集气瓶

(2)固体

(3) CH4、NH3
(4)检查装置的气密性，a。

13、（1）＝；减少（2）降低温度或加溶剂水（3）B＞A＞C

14、（1）H+、C1—；Na+、OH_（2）CaCO3＋2H+＝Ca2+＋CO2↑＋H2O
15、（1）铁  H2O2
（2）CuSO4+Fe== FeSO4+Cu

（3）C

16、【猜想】CO2
【实验探究】（1）A

（2）F装置中澄清石灰水不变浑浊（或尾气能燃烧）；
H2C2O4====CO↑+CO2↑+H2O
17、（1）2KClO3====2KCl+3O2↑
（2）试管内剩余固体物质有3.25g的二氧化锰和7.45g的氯化钾。
（3）设氯酸钾的质量为x，生成氧气的质量为y。

2KClO3====2KCl+3O2↑
    245       149    96

     x       7.45g   y

x=12.25g       y=4.8g

（4）12.25g氯酸钾中氯元素的质量为：12.25g×35.5/122.5×100%=3.55g

原混合物中氯元素的质量分数=3.55g/（12.25g+3.25g）×100%≈22.9%

答：略。
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